**СОГЛАСОВАНО:**

Глава Михайловского сельсовета

Ужурского района   
Красноярского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Пауков

**АКТ №1**

технического обследования централизованных объектов

холодного водоснабжения с. Михайловка

с. Михайловка «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

Комиссия в составе:

Васильева Т.В специалист 1 категории администрации Михайловского сельсовета- председатель комиссии

Члены комиссии:

Козлова М.Н.- заместитель главы администрации Михайловского сельсовета;

Гуликов Д.Д. – инженер ГОЧС и ПБ администрации Михайловского сельсовета

Произвели обследование следующих объектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Дата ввода  в эксплуатацию |
| 1 | Водопроводная скважина № 3 адрес: Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка,ул. Школьная, 15а | 1965 |
| 2. | Сооружение – водопровод, адрес: Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка, от водонапорной скважины №1 по ул. Тимирязева № 1бпом. 1 до потребителя – ул. Тимирязева, Колосова, Садовая, Школьная, Молодежная | 1965 |

Обследованием установлено техническое состояние объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Дата ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
| Водопроводная скважина № 3 адрес: Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 15а | 1965г | Высота 15 м Производительность водозабора, м3/сут. 10куб. м/час напор 140 м Глубинный насос марки ЭЦВ6-10-140 Диаметр труб:  Дн -60- 43м  Материал – сталь. | Износ 50% |
| Сооружение - водопроводные сети, адрес: Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка, от водонапорной скважины №1 по ул. Тимирязева № 1бпом. 1 до потребителя – ул. Тимирязева, Колосова, Садовая, Школьная, Молодежная | 1965г | Протяжённость  8433 м Водозаборные колонки - 26 шт. Водопроводная сеть состоит из чугунных, полиэтиленовых труб диаметром  120 мм – 750м п/э),  127 мм -1500 м (чугун)  80 мм – 750 м (п/э)  100 мм 5433 (п/э) | Степень износа насоса 75%  Требуется замена водоповодной сети по улице Садовая протяженностью 1500 м |

Акт составлен для заключения концессионного соглашения сроком на 10 лет.

Комиссия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Васильева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Козлова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Д. Гуликов.